**Bestilling av flasker**

|  |  |
| --- | --- |
| **Flasketype A** | **Flasketype B** |
| **Et bilde som inneholder plast, blå, gul  Automatisk generert beskrivelse** | **Et bilde som inneholder tekst, flaske, sylinder, plast  Automatisk generert beskrivelse** |
| Stålflaske for retur av kjølegass  Fyllingsmengde: 17 kg  Vekt: ca 16,5 kg  Obs ikke til brennbar gass | Komposittflaske for retur av kjølegass  Fyllingsmengde: 15 kg  Max vakum: 0,6 mbar  Vekt: ca 6,5 kg  Obs ikke til brennbar gass |
| Brennbare gasser: | |
| **Flasketype C** | **Flasketype D** |
| **Et bilde som inneholder tekst, sylinder, brannslokningsapparat, flaske  Automatisk generert beskrivelse** | **Et bilde som inneholder tekst, brannslokningsapparat, sylinder, flaske  Automatisk generert beskrivelse** |
| Stålflaske for retur av R32 og R1234yf  Fyllingsmengde: 8 kg  Vekt: ca 8,1 kg | Komposittflaske for retur av R290 propan  Fyllingsmengde: 7,5 kg  Max vakum: 0,6 mbar  Vekt: ca 6,5 kg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Flasketype:** | **Antall** |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| Gule flaskemerker |  |
| Blindhetter |  |
| Adapter til links-gjenger |  |
| Blindhetter for links-gjenger |  |
| F-gass etikett |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** |  |
| **Org.nr.:** |  |
| **Kontaktperson/tlf.:** |  |
| **Adresse:** |  |
| **Epostadresse:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referanse:** |  | | |
| **Frakt, velg et alternativ:** | | | |
| **Hente selv:** |  | **Isovator sender:** |  |
| **Mottaksadresse:** |  | | |

For bestilling av annet, se prisliste:

<https://www.returgass.no/innlevering/bestilling-og-priser/prisliste/>

Send bestilling til [flaskebestilling@srg.no](mailto:flaskebestilling@srg.no)